ПАМЯТКА

о соблюдении мер пожарной безопасности в жилье

Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить тяжесть его последствий

для Вас и жителей соседних домов, квартир.

1.     Соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня:

-       не курите в постели, в сараях, на чердаке, в гараже. Тщательно тушите сигареты, а не бросайте их непотушенными на приусадебных участках, с балконов или в люки мусоропроводов

-       не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков

-       не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, очагов, проведения пожароопасных работ

-       не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сараях керосиновыми лампами, свечами, спичками

-       не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть спичками, зажигалками и т.п.

1.     Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:

-       проверяйте состояние «пробок» (предохранителей) электросчётчика и иных аппаратов защиты, при необходимости устанавливайте калиброванные плавкие вставки. Не допускайте перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов

-       используйте масляные обогреватели (мощностью не более 1.5 кВт), вместо приборов с температурой теплоотдающей поверхности более 95 оС и самодельных (кустарных) электроприборов

-       не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненные из разных металлов (медь - алюминий). Не эксплуатируйте временные электропроводки

-       не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте электропроводку обоями, коврами

-       не применяйте бумажные абажуры, не устанавливайте светильники вблизи от сгораемых материалов

-

1.     Периодически проверяйте печи. Отремонтируйте их до начала отопительного сезона:

-       проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий

-       проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра

-       своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов

-       проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу из горючих материалов прибейте металлический  лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра

-       побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы

-       периодически очищайте дымоходы и печи от сажи – не реже одного раза в три месяца

-       высыпайте золу и шлак в отведённое безопасное место и проливайте водой

При эксплуатации печей  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

·         оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям

·         располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе

·         применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ

·         топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива

·         устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова, и другие сгораемые материалы

·         перекаливать печи.

·         устанавливать металлические печи кустарного изготовления, не отвечающие требованиям пожарной безопасности. При установке печей заводского изготовления строго следуйте инструкциям изготовителя

1.     Не храните баллоны с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах. Не эксплуатируйте газовые приборы при утечке газа и не проверяйте герметичность соединений с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи и т.п.)

2.     Соблюдайте требования пожарной безопасности в индивидуальных гаражах:

-       не производите пожароопасные работы и промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ

-       не держите транспортные средства с подтеканием горючего и масла, с открытыми горловинами баков

-       не подзаряжайте аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах

-       не подогревайте двигатели открытым огнем и не пользуйтесь им для освещения гаража

-       не храните мебель, предметы домашнего обихода из горючих материалов и т. п.

-       не храните более 20 литров топлива и более 5 литров масла

1.     Соблюдайте противопожарные требования на участках, прилегающих к жилым домам:

-       не производите самовольное (без согласований)  строительство, в том числе на приусадебных участках

-       не используйте противопожарные расстояния между зданиями для хранения материалов, транспорта

-       участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам своевременно очищайте от горючих отходов, опавших листьев, сухой травы и т.п.

-       не складируйте сено и другие горючие материалы на чердаках, а также ближе 15 метров от строений

-       установите рядом с домом бочку с водой или приобретите огнетушитель.

1.     Не устанавливайте дополнительные двери и не изменяйте направление открывания дверей из квартир в коридор или на площадку лестничной клетки, если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир. Не загромождайте двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы.

Что делать и как спастись, если не удалось избежать пожара

·         Не паникуйте. Паника и ужас отнимут драгоценные минуты, необходимые для спасения.

·         Немедленно сообщите о пожаре по телефону «01». Если нет телефона, и вы не можете выйти из дома или квартиры, криками «Пожар» привлеките внимание прохожих

·         Если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь самостоятельно его потушить. Тлеющий матрас можно унести в ванну и залить водой, вспыхнувшее на сковороде масло просто прикрыть крышкой и т.п. Не тушите электроприборы водой, не отключив их от сети

·         Если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение, по возможности отключив электричество, газ и помогите выйти другим. Закройте дверь, но не на замок. Предупредите о пожаре соседей. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом

·         Если невозможно выйти из помещения из-за огня и дыма в коридоре, на лестнице, намочите простыни или одеяла и прикройте дверь, тщательно заткнув щели, через которые идёт дым

·         При задымлении помещения, где вы находитесь, помните, что нельзя открывать окна – приток кислорода сделает пламя ещё сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо любой смоченной тканью и дышать через неё. Не прыгайте из окна, если оно выше третьего этажа.

Рекомендуем установить в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Они своевременно оповестят Вас о пожаре, если спите - разбудят, и сохранят жизнь Вам и семье.